**2.Write an assembly language program for subtraction of two 8-bit data A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 and B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 using 8085 processor.**

LXI H,7501

MOV A,M

INX H

SBB M

INX H

MOV M,A

RST 1